**光田醫院與廠商資料的介接規定**

**1.資料介接方式**

光田醫院與廠商資料的介接方式是使用API進行資料的介接。

**2.帳號密碼的規定**

光田提供廠商帳號與密碼,廠商需將帳號與密碼保留在自己的系統,光田提供修改密碼的API讓廠商呼叫，廠商每三個月呼叫此API進行密碼修改。

**3.廠商呼叫光田API的規定**

廠商使用帳號與密碼,呼叫光田醫院的 API 取得光田的 TOKEN,廠商呼叫光田提供的API時，需提供TOKEN，光田醫院的API才會將資料提供給廠商。

**4.廠商API的規定**

廠商提供的API必需要提供Token的驗證，未經認證的用戶端呼叫API時，API不可以運作，經過認證的用戶端才可以正常使用API。

**廠商閱畢並同意簽核處**

**醫療儀器(設備)資訊規格查核表**

**院區：□沙鹿 □大甲 □通霄 使用單位：**

**儀器(設備)名稱： 放置地點：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **項目** | **內容** | | **檢核(V、 X或不適用)** |
| 01 | PC硬體規格 | 型號：  CPU：  記憶體：  硬碟： | |  |
| 02 | PC作業系統  版權證明 | 版本 | 專業版 |  |
| 序號 |  |  |
| 03 | Server  作業系統  版權證明 | 版本 | 若非Windows2019、Linux CentOS補CAL |  |
| 序號 |  |  |
| 04 | PC文書處理  (微軟Office) | 版本 |  |  |
| 序號 |  |  |
| 05 | PC防毒措施 | 版本 | (說明：應安裝院內授權或使用微軟內建的防毒軟體並先掃毒以確保沒有病毒) |  |
| 序號 |
| 06 | 其他軟體 | 名稱  版本  用途  序號 |  |  |
| 07 | 自動連線上傳院內HIS系統 |  | 儀器是、否需自動連線上傳院內HIS系統 |  |
| 08 | 儀器連線作業軟體 | 名稱  版本  用途  序號 |  |  |
| **項次** | **項目** | **內容** | | **檢核(V、 X或不適用)** |
| 09 | 授權提供儀器  通訊協定 | 授權並提供儀器通訊協定  儀器廠牌 :  儀器型號 : | |  |
| 10 | 儀器輸出介面種類 | RS232、RJ45或其他(請註明) | |  |
| 11 | 儀器韌體軟體的更新 | 保固內是否免費更新韌體軟體的版本  說明： | |  |
| 12 | 連外部網路 | 儀器是、否需連外部網路；是：向資訊部提出申請 | |  |
| 13 | 網路設置  (資訊部提供) | IP位置：  子網路遮罩：  預設閘道：  DNS伺服器： | |  |
| 相關儀器(設備)網路拓樸圖： | |  |

PS.此表單若有疑問，可電洽資訊部王文振組長(04-26625111轉2017)